Ihr Ansprechpartner:

**Klaus Müller**

Marketing

Leiter Kommunikation

Telefon +49 9341 86-1125

Fax +49 9341 86-1411

Klaus.Mueller@weinig.com

**September 2017**

#### Datum

PRESSEMITTEILUNG

**Spielend leichter Werkzeugwechsel mit Weinig ServoLock**

Hoher Bedienkomfort ist ein besonderes Merkmal von Weinig Kehlmaschinen. Mit dem neuen Assistenz-Tool ServoLock setzt der Marktführer bei Maschinen und Systemen für die Massivholzbearbeitung jetzt wieder Maßstäbe. ServoLock macht die Spannung von Bohrungswerkzeugen so komfortabel wie nie. Bisher musste die Spindelmutter mit einem Kombischlüssel angezogen und gelöst werden. Der Umgang mit solch einem Schlüssel ist umständlich, da die Drehrichtung nicht genau definiert werden kann. Außerdem erfordert das Lösen und Anziehen der Spindelmutter viel Kraft, um das vorgegebene Anzugsmoment von 80 Nm zu erreichen.

Genau hier spielt Weinig ServoLock seine Vorteile aus. Ein Getriebe im Inneren sorgt für eine deutliche Reduktion der benötigten Handkraft. Spindelmuttern können so spielend leicht gelöst und angezogen werden. Außerdem verfügt Weinig ServoLock über eine eingebaute Rutschkupplung, die ähnlich wie ein Drehmomentschlüssel dafür sorgt, dass die Spindelmutter immer mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird. Die Drehrichtung ist mit Pfeilen gekennzeichnet, was das Handling vereinfacht. Ein weiterer Vorteil ist die Rüstzeitersparnis durch das schnelle Lösen und Spannen der Spindelmutter. ServoLock ersetzt den klassischen Werkzeugschlüssel und ist für die meisten Weinig Kehlmaschinen einsetzbar. Es ist keine Anpassung an der Maschine nötig. ServoLock ist direkt beim Hersteller bestellbar unter [www.weinig-shop.com](http://www.weinig-shop.com).

Foto:

Weinig ServoLock: Noch nie war das Lösen und Spannen der Spindelmutter so komfortabel