Państwa konsultant:

**Klaus Müller**

Marketing

Dyrektor w dziale komunikacji

Telefon +49 9341 86-1125

Faks +49 9341 86-1411

Klaus.Mueller@weinig.com

**Wrzesień 2017**

#### Data

INFORMACJA PRASOWA

**Dziecinnie łatwa zmiana narzędzi z Weinig ServoLock**

Wysoki komfort obsługi jest szczególną cecha strugarko-żłobiarek marki Weinig. Z nowym narzędziem ServoLock lider rynku w branży maszyn i systemów do obróbki litego drewna wyznacza teraz ponownie nowe standardy. Mocowanie narzędzi do wiercenia z systemem ServoLock jest komfortowe jak jeszcze nigdy dotąd. Do tej pory aby dokręcić i odkręcić nakrętkę wrzeciona trzeba było użyć klucza kombinowanego. Użycie takiego klucza jest uciążliwe, ponieważ nie pozwala na dokładne określenie kierunku obrotu. Poza tym odkręcanie i dokręcanie nakrętki wrzeciona wymaga użycia dużo siły, aby uzyskać określony moment dokręcania 80 Nm.

Dokładnie tutaj Weinig ServoLock ujawnia swoje zalety. Przekładnia wewnątrz zapewnia wyraźną redukcję potrzebnej siły ręki. Teraz odkręcanie i dokręcanie nakrętek wrzeciona jest dziecinnie łatwe. Poza tym Weinig ServoLock posiada zabudowane sprzęgło poślizgowe, które podobnie jak klucz dynamometryczny zapewnia dokręcenie nakrętki wrzeciona zawsze z prawidłowym momentem obrotowym. Kierunek obrotu jest oznaczony strzałkami, co ułatwia obsługę. Kolejną zaletą jest skrócenie czasu na przezbrojenie dzięki szybkiemu odkręcaniu i dokręcaniu nakrętki wrzeciona. ServoLock zastępuje klasyczny klucz narzędziowy i można go stosować dla większości strugarko-żłobiarek Weiniga. Nie ma konieczności żadnego dopasowania na maszynie. ServoLock można zamawiać bezpośrednio u producenta pod adresem [www.weinig-shop.com](http://www.weinig-shop.com).

Zdjęcie:

Weinig ServoLock: Odkręcanie i dokręcanie nakrętki wrzeciona jeszcze nigdy nie było tak komfortowe