Контактное лицо:

**Клаус Мюллер**

Маркетинг

Руководитель отдела коммуникации

Тел. +49 9341 86-1125

Факс +49 9341 86-1411

Klaus.Mueller@weinig.com

**Сентябрь 2017 г.**

#### Дата

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

**Легкая смена инструментов благодаря Weinig ServoLock**

Большое удобство в управлении — отличительная особенность строгально-калевочных станков Weinig. Лидер рынка станков и систем для обработки массивной древесины снова задает новые критерии, представляя вспомогательный инструмент ServoLock. Еще никогда зажим инструментом не был таким удобным, как с использованием ServoLock. Раньше шпиндельную гайку надо было затягивать и ослаблять с помощью комбинированного ключа. Работа с таким ключом достаточно трудоемкая, так как невозможно точно определить направление вращения. Кроме того, ослабление и затяжка шпиндельной гайки требуют большой силы, ведь необходимый момент затяжки составляет 80 Нм.

И именно здесь проявляются все преимущества Weinig ServoLock. Внутренний редуктор существенно уменьшает требования к прилагаемому усилию. Теперь затягивать и ослаблять шпиндельные гайки можно просто играючи. Кроме того, в Weinig ServoLock встроена проскальзывающая муфта-трещотка, которая, как у динамометрического ключа, гарантирует, что шпиндельная гайка всегда будет затянута с правильным моментом. Направление вращения помечено стрелками, что упрощает работу. Еще одно преимущество — экономия времени при наладке вследствие быстрого откручивания и затяжки шпиндельных гаек. ServoLock заменяет классический ключ и может использоваться на большинстве строгально-калевочных станках Weinig. Никаких изменений станка не требуются. ServoLock можно заказать непосредственно у производителя по адресу [www.weinig-shop.com](http://www.weinig-shop.com).

Фотография:

Weinig ServoLock: еще никогда откручивание и затяжка шпиндельной гайки не были такими простыми