Контактное лицо:

**Филипп Шульте-Дерне**

Маркетинг и Интернет

Телефон +49 7022 702-129

Факс +49 7022 702-101

Philipp.schulte-derne@holzher.com

Всего слов: 279

Знаков (с пробелами): 2108

**апрель 2016**

#### Дата

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

**Модели для нулевого полиуретанового шва — Streamer 1057, Auriga 1308XL и Sprint 1329**

Безупречный внешний вид благодаря моделям для полиуретановых нулевых швов. Эти кромкооблицовочные станки — особенные. Помимо полной обработки всех распространенных кромок данные модели для нулевого шва занимают лидирующие позиции с точки зрения точной повторяемости результатов и степени автоматизации. Не говоря уже о том, что они без проблем выполняют нулевой шов для всех типов кромок и по праву считаются самыми продаваемыми кромкооблицовочными станками во всем мире.

Нельзя недооценивать и такой аргумент, как простая и надежная работа с полиуретановыми клеями с помощью системы Glu Jet. Только Glu Jet предлагает комбинацию из высокопрочного и водостойкого соединения с одновременным выполнением нулевого шва.

Во-первых, высоковязкий полиуретановый клей под большим давлением вводится в поры плитного материала, что гарантирует сильную адгезию кромки с материалом основы. Во-вторых, скребок в гребенчатой форсунке распределяет клей при прессовании с более высоких мест в более низкие, благодаря чему получается тончайший шов, который с точки зрения качества практически не отличается от лазерных кромок и при этом еще и является водостойким!

Преимущества полиуретанового клея невозможно переоценить. Этот тип клея позволяет получить самый лучший внешний вид при использовании всех кромочных материалов.

Полиуретановый клей связывается на химическом уровне и больше не вступает в реакцию после затвердевания, в отличие от этиленвинилацетатного клея. Именно в этом и кроется секрет водостойкости полиуретанового клея. Используя другие типы клея, невозможно получить более прочное соединение между плитой и кромкой.

Для чистки системы нанесения клея не требуется больших усилий. Достаточно всего лишь нажать кнопку для подачи специального нейтрализатора полиуретана, который предлагают все известные производители клеев.

Обзор преимуществ:

* Максимальное качество
* Нулевой шов с
* полиуретановым клеем
* Высокопрочное
* клеевое соединение
* Водостойкость
* Высокая термостойкость
* Простая очистка

Подробная информация представлена на веб-сайте www.holzher.de

 Приложение:

1. Модели для нулевого полиуретанового шва — Streamer, Auriga и Sprint

1. Нулевой полиуретановый шов благодаря HOLZ-HER Glu Jet

